**Ansaughaube ASH-1200**

Ansaughaube mit Schutzgitter für Außenluftansaugung.

Regensichere Ausführung.

Wird direkt am Außenluftansaugstutzen der Reco-Boxx ZX montiert.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ASH-1200 |
| Breite mit Verpackung: | 840 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 468 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 250 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314436387 |
| Artikelnummer: | 0043.0638 |

Hersteller: AEREX

ASH-1200 Ansaughaube