**Verschlussklappe, selbsttätig SVK-6000**

Selbsttätige Verschlussklappe für Fortluft bei Außenaufstellung der Reco-Boxx Modellreihe ZX.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SVK-6000 |
| Breite: | 480 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Tiefe: | 30 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314436509 |
| Artikelnummer: | 0043.0650 |

Hersteller: AEREX

SVK-6000 Verschlussklappe, selbsttätig