**Regelung SAT MODBUS**

Interface zur Konfiguration, Visualisierung und operativen Kontrolle mittels MODBUS RTU oder Touchpanel TP-2. Zum Anschluss an die WRG-Geräte Aerex Reco-Boxx ZXR, ZXA, Flat, CRB.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SAT MODBUS |
| Max. Eingangsspannung: | 12 V DC |
| Max. Ausgangsspannung: | 12 V DC |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 19 |
| GTIN (EAN): | 4045314411360 |
| Artikelnummer: | 0041.0136 |

Hersteller: AEREX

SAT MODBUS Regelung