**Ersatzfilter RB-1600 Flat-GF**

Filter für die Reco-Boxx Flat-Reihe mit integriertem Sommerbypass.

Sehr große Filterflächen sorgen für lange Standzeiten und minimale Druckverluste.

Verschmutzte Filter können mit dem Hausmüll bzw. Restmüll entsorgt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RB-1600 Flat-GF |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,93 kg |
| Filterart: | Grobfilter |
| Filterklasse: | G4 |
| Breite mit Verpackung: | 967 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 53 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 343 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | 33 |
| GTIN (EAN): | 4045314431887 |
| Artikelnummer: | 0043.0188 |

Hersteller: AEREX

RB-1600 Flat-GF Ersatzfilter